#####  Załącznik nr 6 do SIWZ

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

**Nazwa producenta/Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nazwa/Typ/Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ilość: 4 SZT.**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji seryjnej - nieużywany / min. 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY** | **Parametr wymagany** | **Odpowiedź Wykonawcy/****Parametry oferowane opisać** |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczące, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. | Tak |   |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta. Konstrukcja umożliwiająca całkowite, dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut. | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy tez innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta. | Tak |  |
|  | Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2050 mm +/- 50 mm. | Tak, podać  |   |
|  | Szerokość łóżka porodowego: 1060 mm +/- 50 mm. | Tak, podać  |   |
|  | Sterownik ręczny, za pomocą którego reguluje się:- wysokością,- kątem nachylenia segmentu pleców,- kątem nachylenia segmentem siedziska. | Tak  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm +/- 20 mm liczonym od powierzchni materaca.  | Tak, podać  |   |
|  | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 170 do 700 , +/- 5 0 . | Tak, podać  |   |
|  | Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 250 , +/- 5 0 . | Tak, podać |   |
|  | Segment nożny leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 25o.  | Tak, podać |   |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 3 0 . | Tak, podać |   |
|  | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców. | Tak |   |
|  | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy "na wprost" . | Tak |   |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Maksymalna grubość materacy 75mm. Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów. | Tak |   |
|  | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym. | Tak |   |
|  | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu.  | Tak |  |
|  | Łóżko posiada regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu .Podkolannik mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu.  | Tak |   |
|  | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję. Nie dopuszcza się rozwiązań zacisków kulkowych powodujących „wyrabianie” się po 1-2 latach używania i nie trzymających stabilnie ustawionej pozycji. | Tak |   |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości. | Tak |   |
|  | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg. | Tak, podać  |   |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 200kg. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Komplet podkolanników/oparć stóp z podpórkami do rąk,- Demontowalna miska ze stali nierdzewnej,- Sterownik ręczny,- Regulowany podgłówek (poduszka)- w górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki. | Tak |   |

**UWAGA:**

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 *Pieczęć i podpis osoby umocowanej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*