**Część nr 9 Załącznik nr 3 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot postępowania: **POMPA OBJĘTOŚCIOWA DWUKANAŁOWA**

**Nazwa producenta/Kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Typ/Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ilość: 4 szt.**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p**. | **Opis parametrów technicznych**  **Parametr wymagany** | **Wymagania**  **TAK/NIE** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **Tak/ Nie**  **Oferowana wartość parametru, opis,  nr strony  w materiałach informacyjnych** | **Punktacja** |
|  | Możliwość podaży jedno- lub dwukanałowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia szybkości  i dawki podaży dla każdego kanału oddzielnie | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania  w jednostkach objętości lub jednostkach masy | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu infuzji | Tak |  |  |
|  | Kalkulacja dawki | Tak |  |  |
|  | Możliwość podawania płynów (leków) z różnych źródeł:   * z dwóch butelek jednocześnie * z butelki i strzykawki jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze wszystkimi typami strzykawek z zakresu 3 - 50/60 ml | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania pompy  w trybie MIKRO lub MAKRO | Tak |  |  |
|  | Funkcja KVO | Tak |  |  |
|  | Dokładność dozowania +/- 5%; zestaw (dren) zachowuje dokładność programowanej podaży przez okres 48 h ciągłej pracy | Tak |  |  |
|  | Możliwość przetaczania krwi  i preparatów krwiozastępczych | Tak |  |  |
|  | Precyzja podaży niezależna od wysokości zawieszenia worka, lepkości płynu, ilości i wielkości kropli | Tak |  |  |
|  | Pompa wyświetla ilość podaną  z każdego kanału oddzielnie oraz łączną wielkość podaży | Tak |  |  |
|  | Pułapka powietrza - dren posiada specjalną komorę do wyłapywania powietrza bez przerywania pracy pompy (poj. ok 1ml) | Tak |  |  |
|  | Możliwość usuwania powietrza  z drenu bez odłączania linii od pacjenta | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie zestawu przed wolnym przepływem | Tak |  |  |
|  | Programowana podaż wielostopniowa (wieloetapowa) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlenie ciśnienia panującego  w układzie | Tak |  |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  | =24 m-ce – 0 pkt.  >24-36 m-cy – 5pkt >36 m-cy – 10 pkt. |

**UWAGA:**

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Pieczęć i podpis osoby umocowanej*

*do reprezentowania Wykonawcy*