**Część nr 9 Załącznik nr 3 do SIWZ**

 **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot postępowania: **POMPA OBJĘTOŚCIOWA DWUKANAŁOWA**

**Nazwa producenta/Kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Typ/Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ilość: 4 szt.**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p**. | **Opis parametrów technicznych****Parametr wymagany** | **Wymagania****TAK/NIE** | **Odpowiedź Wykonawcy****Tak/ Nie****Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych** | **Punktacja** |
|  | Możliwość podaży jedno- lub dwukanałowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia szybkości i dawki podaży dla każdego kanału oddzielnie  | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania w jednostkach objętości lub jednostkach masy  | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu infuzji  | Tak |  |  |
|  | Kalkulacja dawki  | Tak |  |  |
|  | Możliwość podawania płynów (leków) z różnych źródeł: * z dwóch butelek jednocześnie
* z butelki i strzykawki jednocześnie
 | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze wszystkimi typami strzykawek z zakresu 3 - 50/60 ml  | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania pompy w trybie MIKRO lub MAKRO  | Tak |  |  |
|  | Funkcja KVO  | Tak |  |  |
|  | Dokładność dozowania +/- 5%; zestaw (dren) zachowuje dokładność programowanej podaży przez okres 48 h ciągłej pracy  | Tak |  |  |
|  | Możliwość przetaczania krwi i preparatów krwiozastępczych  | Tak |  |  |
|  | Precyzja podaży niezależna od wysokości zawieszenia worka, lepkości płynu, ilości i wielkości kropli  | Tak |  |  |
|  | Pompa wyświetla ilość podaną z każdego kanału oddzielnie oraz łączną wielkość podaży  | Tak |  |  |
|  | Pułapka powietrza - dren posiada specjalną komorę do wyłapywania powietrza bez przerywania pracy pompy (poj. ok 1ml) | Tak |  |  |
|  | Możliwość usuwania powietrza z drenu bez odłączania linii od pacjenta  | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie zestawu przed wolnym przepływem  | Tak |  |  |
|  | Programowana podaż wielostopniowa (wieloetapowa) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlenie ciśnienia panującego w układzie  | Tak |  |  |
|  | Menu w języku polskim  | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  | =24 m-ce – 0 pkt.>24-36 m-cy – 5pkt >36 m-cy – 10 pkt. |

**UWAGA:**

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Pieczęć i podpis osoby umocowanej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*