**Część nr 3 Załącznik nr 3 do SIWZ**

 **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Przedmiot postępowania: **Zestaw laryngoskopów z zestawem łyżek**

**Nazwa producenta/Kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Typ/Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ilość: 4 kpl.**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018**

**Laryngoskop światłowodowy Typ I – kpl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **PARAMETR** | **PARAMETR****WYMAGANY** | **OFEROWNE PARAMETRY** |
|  | **Łyżka do laryngoskopu** |
| 1 | Łyżka typu Macintosh (zakrzywiona) | TAK |  |
| 2 | Wielorazowa, wykonana w zielonym standardzie | TAK |  |
| 3 | Do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 4 | Wykonana z antymagnetycznej stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Światłowodowa | TAK |  |
| 6 | Łatwa w myciu i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Uchwyt łatwo i stabilnie łączący się z rękojeścią | TAK |  |
| 8 | Z widocznym oznaczeniem rozmiaru , „zielony standard” | TAK |  |
| 9 | Do trudnych intubacji – ruchoma przednia część łyżki | TAK |  |
| 10 | Rozmiar nr „2” – 1 szt. dł. 105 mm | TAK |  |
| 11 | Rozmiar nr „3” – 1 szt. dł. 130 mm | TAK |  |
| 12 | Rozmiar nr „4” – 1 szt. dł. 155 mm | TAK |  |
|  | **Rękojeść do łyżek** |
| 13 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego , krótka gruba tzw. „ stubby” „zielony standard”, zasilana baterią AA – 2 szt. , wykonana ze stali nierdzewnej , światło xenonowe , 1 szt.  | TAK |  |

**Laryngoskop światłowodowy Typ II – kpl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **PARAMETR** | **PARAMETR****WYMAGANY** | **OFEROWNE PARAMETRY** |
|  | **Łyżka do laryngoskopu** |
| 1 | Łyżka typu Macintosh (zakrzywiona) | TAK |  |
| 2 | Wielorazowa | TAK |  |
| 3 | Do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 4 | Wykonana z antymagnetycznej stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Światłowodowa | TAK |  |
| 6 | Łatwa w myciu i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Uchwyt łatwo i stabilnie łączący się z rękojeścią | TAK |  |
| 8 | Z widocznym oznaczeniem rozmiaru , „zielony standard” | TAK |  |
| 9 | Do trudnych intubacji – ruchoma przednia część łyżki | TAK |  |
| 10 | Rozmiar nr „2” – 1 szt. dł. 105 mm | TAK |  |
| 11 | Rozmiar nr „3” – 1 szt. dł. 130 mm | TAK |  |
| 12 | Rozmiar nr „4” – 1 szt. dł. 155 mm | TAK |  |
|  | **Rękojeść do łyżek** |
| 13 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego , krótka, „ zielony standard”, zasilana baterią nr 123 – 1 szt. , wykonana ze stali nierdzewnej , światło xenonowe , 1 szt.  | TAK |  |

**Laryngoskop światłowodowy Typ III – kpl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **PARAMETR** | **PARAMETR****WYMAGANY** | **OFEROWNE PARAMETRY** |
|  | **Łyżka do laryngoskopu** |
| 1 | Łyżka typu Macintosh (zakrzywiona) | TAK |  |
| 2 | Wielorazowa | TAK |  |
| 3 | Do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 4 | Wykonana z antymagnetycznej stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Światłowodowa | TAK |  |
| 6 | Łatwa w myciu i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Uchwyt łatwo i stabilnie łączący się z rękojeścią | TAK |  |
| 8 | Z widocznym oznaczeniem rozmiaru , „zielony standard” | TAK |  |
| 9 | Rozmiar nr „0” – 80 mm,”1”-92 mm – po 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Rozmiar nr „2” – 1 szt. dł. 105 mm | TAK |  |
| 11 | Rozmiar nr „3” – 1 szt. dł. 135 mm | TAK |  |
| 12 | Rozmiar nr „4” – 1 szt. dł. 155 mm | TAK |  |
|  | **Rękojeść do łyżek** |
| 13 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego , krótka, „ zielony standard”, zasilana baterią nr 123 -1 szt. , wykonana ze stali nierdzewnej , światło xenonowe -1 szt.  | TAK |  |

**Laryngoskop światłowodowy Typ IV – kpl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **PARAMETR** | **PARAMETR****WYMAGANY** | **OFEROWNE PARAMETRY** |
|  | **Łyżka do laryngoskopu** |
| 1 | Łyżka typu Macintosh (zakrzywiona) | TAK |  |
| 2 | Wielorazowa | TAK |  |
| 3 | Do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 4 | Wykonana z antymagnetycznej stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Światłowodowa | TAK |  |
| 6 | Łatwa w myciu i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Uchwyt łatwo i stabilnie łączący się z rękojeścią | TAK |  |
| 8 | Z widocznym oznaczeniem rozmiaru , „zielony standard” | TAK |  |
| 9 | Rozmiar nr „0” – 80 mm,”1”-92 mm – po 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Rozmiar nr „2” – 1 szt. dł. 105 mm | TAK |  |
| 11 | Rozmiar nr „3” – 1 szt. dł. 135 mm | TAK |  |
| 12 | Rozmiar nr „4” – 1 szt. dł. 155 mm | TAK |  |
|  | **Rękojeść do łyżek** |
| 13 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego , pediatryczna, „ zielony standard”, zasilana baterią AA – 2 szt. , wykonana ze stali nierdzewnej , światło LED , funkcja ściemniania -1 szt.  | TAK |  |

**UWAGA:** Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Pieczęć i podpis osoby umocowanej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*